Som student ved BAS har du tilgang til skolebygget 24/7.  
Det betyr også at du må ta et ekstra ansvar hvis noe skjer og hvis for eksempel brannalarmen går.

For å gjøre deg trygg i denne rollen må alle studenter delta i obligatorisk brannvernopplæring.

På kurset får du   
-gjennomgang av branninstruks (prosedyre ved brann/brannalarm) SE UNDER  
-brannsikkerhet; rømningveier og slukkeutstyr

-opplæring på brannsenstral

-generelt om brannvern

Branninstruks og ansvar for sikkerhet (opplæring i brannvern) følger under.

Trenger du et oppfriskningskurs, eller har spørsmål eller innspill vedrørende brannvern? Ta kontakt med vaktmester.

**PROSEDYRE FOR BRANNVARSLING PÅ BAS - for studenter**

**Ved synlig brann/røyk ring: 110 - Evakuér bygget - IKKE bruk heis**

**Brannalarmen går:**

1. Gå til brannsentral i kantine.
2. Ring vaktselskap, tlf 02580, og si at du sjekker. Passord: Svein.
3. Les av brannmelding. Sjekk i hvilken etasje det brenner, og hvilken adresse som er utløst. Plan over etasjer med adresse på melder henger på veggen inne i brannsentral.

1. Informer vaktselskap om alarmen er utløst i et rom du ikke har tilgang til og vaktselskapet må rykke ut (administrasjon, bibliotek, vaktmesterkontor, lærerrom, teknisk rom).
2. Sjekk etasje hvor brannmelder er utløst.   
    **IKKE** gå inn i rom med røykutvikling  
    **IKKE** bruk heis
3. **Ved synlig brann/røyk ring 110. Evakuér**

Lukk dører og vinduer for å begrense omfanget.

1. Hvis mulig, bruk slukkeutstyr. Ikke utsett deg selv for fare.
2. Avstill alarmen hvis brann er **avkreftet.**   
   Avstilling av alarm: trykk rød knapp til alarmen slutter. Trykk så grønn knapp til du hører en pipelyd.

**ANSVAR FOR SIKKERHET   
  
Studenten skal til enhver tid være kjent med og ta ansvar for:**

1. Rømningsveier

-plassering  
 -At rømningsveier ikke blir blokkert  
 -Jevnlig kontrollere at rømningsveier fra eget område fungerer som forutsatt.   
 -ikke bruke heis ved evakuering

1. Slukkeutstyr

-plassering  
 -At brannslukkerutstyr ikke tildekkes/flyttes  
 -melde om defekt utstyr

1. Prosedyre for brannvarsling
2. Bygningens system for brannmelding, automatisk og manuell
3. Brannsenstral, herunder:  
    -nummer og passord til vaktselskap  
    -betjening; lese display, finne etasje (soner) og avstilling av alarm.  
    -håndtere feilmeldinger
4. Kontakte brannvernleder før det foretas innredningsendringer som kan påvirke tilgjengeligheten av rømningsveiene
5. Melde fra til brannvernleder om eventuelle feil og mangler som kan påvirke brannsikkerheten (hele bygningen).
6. Lagring av brannfarlige stoffer
7. Ikke utføre varmt arbeid. Ta kontakt med brannvernleder.
8. Ikke utføre elektriske installasjoner
9. Overholde røykeforbud.
10. Være kjent med samlingsplass (Kaien)

Bergen Arkitekthøgskole   
Isak Wiik (Brannvernleder)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dato Underskrift